{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["沥青材料招标控制价"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"沥青材料招标控制价","index":0,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[8,0,8,6],[9,0,9,8]]}
["沥青材料采购 招标控制价"]
["项目名称：赣五公园东侧临江道路沥青摊铺-沥青材料采购"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量","含税单价（元）","税率","总价（元）","备注"]
[1,"粘层","粘层PC-3，撒布量0.3L-0.6L/㎡，两层","m2",{"$f":"7500*2","v":{"v":15000,"d":"15000.00"}},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.13,"d":"13%"},{"$f":"ROUND(E4*F4,2)","v":{"v":30000,"d":"30000.00"}},"摊铺面积7500m2*2层"]
[2,"细粒式沥青混凝土","AC-13，厚度4cm","m3",{"v":300,"d":"300.00"},{"v":1150,"d":"1150.00"},{"v":0.13,"d":"13%"},{"$f":"ROUND(E5*F5,2)","v":{"v":345000,"d":"345000.00"}}]
[3,"中粒式沥青混凝土","AC-20，厚度6cm","m3",{"v":450,"d":"450.00"},{"v":980,"d":"980.00"},{"v":0.13,"d":"13%"},{"$f":"ROUND(E6*F6,2)","v":{"v":441000,"d":"441000.00"}}]
[4,"抗裂贴","1、贴缝宽度：32cm\n2、抗拉强度≥15KN/m，耐温性≥170℃，单位面积质量120~160g/cm2，纵、横向拉伸率(25℃)≥25%，CBR顶破强度≥2kN","m2",{"v":896,"d":"896.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0.13,"d":"13%"},{"$f":"ROUND(E7*F7,2)","v":{"v":13440,"d":"13440.00"}}]
[5,"热沥青填缝","1、名称：热沥青填缝\n2、裂缝宽1-2cm，缝深4cm","m",{"v":3912,"d":"3912.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0.13,"d":"13%"},{"$f":"ROUND(E8*F8,2)","v":{"v":43032,"d":"43032.00"}}]
["总价（元）：",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H4:H8)","v":{"v":872472,"d":"872472.00"}}]
["备注：1、以上材料含税单价均包括运、装卸到场、摊铺等一切费用；\n      2、沥青混凝土容重按2.4t/m3计；\n      3、招标数量为按设计图纸理论计量，结算按实调整；\n      4、暂估价材料结算据实调整。"]